**При пользовании электроприборами**

**Запрещается:**

- **Включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов большой мощности.**

**- Устанавливать обогреватель, утюг без дополнительной несгораемой подставки, вблизи деревянных стен, занавесей, штор и других сгораемых предметов.**

**- Подвешивать электропровода на   металлические крюки или укреплять их гвоздями, заклеивать обоями.**

**- Пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них люстры и абажуры.**

**- Пользоваться электроприборами кустарного производства, неисправными выключателями и розетками, применять нестандартные вставки «жучки» в электропредохранителях.**

**ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ЗВОНИ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – 01 или 112 (Сообщи адрес возникновения пожара свои Ф.И.О.), сообщите о пожаре соседям, по возможности примите меры по тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителем, водой, плотной тканью, песком, снегом).**

**ПОМНИТЕ!**

**Горящую электропроводку, электроприборы можно тушить водой, только предварительно отключив электроэнергию выключателем в электрощите. При загорании бытового электроприбора немедленно выньте вилку шнура из штепсельной розетки (при нарушении изоляции следует применять подсобные средства не проводящие электричество, предпочтительно деревянные) и только тогда тушите загорание водой или накройте его плотной тканью; Горящую легковоспламеняющуюся или горючую жидкость можно тушить, накрыв покрывалом из плотной ткани, песком, землей из цветочного горшка.**

**СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!**

**Пожар легче предупредить, чем потушить, а тем более устранить его последствия.**